

**Bresciareti**

di Archetti Rag. Paolo

RETI E ATTREZZATTURE PER IMPIANTI SPORTIVI, RECINZIONI, PROTEZIONE, ANTINFORTUNISTICHE, RETI DA PESCA

**25050 MONTE ISOLA (BS)**

Loc. Peschiera Maraglio – tel/fax 0309886270 Cell 335 6168870

P.I.: 03239220175 C.F.: RCHPLA62P04E333S

[www.bresciareti.it](http://www.bresciareti.it) [info@bresciareti.it](mailto:info@bresciareti.it)

[www.retiprotezione.it](http://www.retiprotezione.it) [info@retiprotezione.it](mailto:info@retiprotezione.it)

**SCHEDA ARTICOLO: V05**

Antipassero nera nodo

Rete in nylon polietilene con nodo, con maglia da mm 20x20 e filato da mm 1, disponibile nel colore nero. Stabilizzato contro i raggi ultravioletti.

**COMPOSIZIONE** **FILATO**: rete color nero in nylon polietilene vergine, ad alta tenacità con maglia quadrata da mm 20x20, idrorepellente, spessore filato mm 1.

**DURATA MINIMA DELLA RETE**: oltre 10 anni

**CARICO DI ROTTURA**: si intende carico di rottura il tiraggio di una maglia da un’estremità all’altra ed è di kg 65

**INSTALLAZIONE**: estremamente facile

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MATERIALE**: nylon polietilene vergine

**COLORE DISPONIBILE**: nero

**SPESSORE FILATO**: 1 mm

**RETE**: a maglia quadra

**MAGLIA**: mm 20x20

**PESO**: 30 g/mq

**BORDATURA** **PERIMETRALE**: realizzata con treccia in nylon spessore mm 6

**TEMPERATURA DI FUSIONE**: 118°

**TEMPERATURA MINIMA D’USO**: - 40°

**RESISTENZA ALL’ABRASIONE:** ottima

**ASSORBIMENTO D’ACQUA 0,01%:** idrorepellente

**UTILIZZO:** Rete prodotta per evitare che uccelli danneggino caseggiati, tetti e capannoni industriali, monumenti di interesse storico e artistico, allevamento di pollame.

Queste reti di protezione eliminano l’intrusione di volatili senza arrecare danno all’ambiente.

**Ogni rete viene utilizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta. Completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm 6, di solito di colore nero, cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.**

**DESCRIZIONE:** questa rete antipassero, e per uccelli di taglia simile; è realizzata in nylon polietilene vergine ad alta tenacità con nodo e stabilizzata ai raggi ultravioletti. E’ di colore nero e prodotta con una maglia da mm. 20x20 e un filato dallo spessore di mm. 1. Ha una bordatura perimetrale realizzata con treccia in nylon spessa mm. 6. Il filato è annodato per evitare lo sfilacciamento nel caso in cui si taglia la rete stessa.

E’ una rete idrorepellente e con un’ottima resistenza all’abrasione, inoltre è estremamente facile da collocare.

E’ una rete utilizzata per evitare che i volatili danneggino caseggiati, monumenti storici e allevamenti di pollame, per di più non rovina l’ambiente.

Realizzata su misura in base alle vostre necessità.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.